**询价文件**

**项目编号：湖师教育发展基金会招20220412**

**项目名称：视频会议系统**

**湖北师范大学教育发展基金会**

**二〇二二年四月**

**目 录**

第一章 询价邀请函 1

第二章 报价须知 1

一、总　则 1

二、报价文件的编制 2

三、报价有效期 3

四、报价要求 3

五、报价与报价文件递交 3

六、无效报价文件 3

七、确定成交供应商 4

八、签订合同 4

九、公告和质疑 5

十、付款 5

十一、询价文件的解释权 5

第三章 采购货物（服务）技术规格、参数及要求 6

一、技术要求 6

二、商务要求 13

第四章 报价文件格式 15

附件一 法人代表授权书 17

附件二 技术响应偏离说明表 18

附件三 商务响应偏离说明表 19

附件四 制造商授权书 20

附件五 其他证明文件、资料等 21

# **第一章 询价邀请函**

湖北师范大学教育发展基金会拟就视频会议系统所需货物和相关服务以询价方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

**一、项目编号：**湖师教育基金会招20220412

**二、项目名称：**视频会议系统

**三、询价内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **台套数** |
| 1 | 多功能终端 | 2台 |
| 2 | 多功能软件 | 2套 |
| 3 | 云台摄像机 | 3台 |
| 4 | 高清摄像机 | 1台 |
| 5 | 高清视频会议摄像机 | 1台 |
| 6 | 数字视像会议系统主机 | 1台 |
| 7 | 主席单元 | 1支 |
| 8 | 代表单元 | 11支 |
| 9 | 反馈抑制器 | 1台 |
| 10 | 交换机 | 2台 |

含采购、制造、安装调试、人员培训、试运行、报检验收及售后服务等全部相关工作，直至正常使用的标准。报价币种为人民币。具体内容详见询价文件。

**四、供应商资格要求：**

1、应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、应是在国家相关行政管理部门注册且为独立法人机构；

**五、电子询价文件获取：**

登陆“湖北师范大学教育发展基金会（https://xybam.hbnu.edu.cn/jjh/）”下载本项目询价文件。

**六、报价截止时间 ：**2022年4月20日下午4点整。

**八、供应商质疑及受理：**

供应商认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以在询价公告发布之日起3个工作日内向湖北师范大学教育发展基金会提出质疑；认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交公告发布之日起7个工作日内向湖北师范大学教育发展基金会提出质疑。质疑函以书面形式提出，书面质疑函需法人代表签字并加盖单位公章，并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至电子邮箱。

**九、联系方式：**

地址：湖北省黄石市黄石港区磁湖路11号

湖北师范大学教育发展基金会

联系人：海棠

联系电话：0714—6571876

电子邮箱：7509897@qq.com

**湖北师范大学纪委监察处**

联系电话：0714-6573766

电子邮箱：jiwei20060302@163.com

第二章 报价须知

## **一、总　则**

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：湖北师范大学教育发展基金会。

2.2“监管机构”是指：湖北师范大学纪委监察处。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加本次采购活动的法人或者其他组织。如果该供应商在本次报价中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指按本文件规定，成交供应商须向采购人提供的一切产品、手册及其他资料和材料。

2.5“服务”是指按本文件规定，成交供应商须承担的为所提供货物相应的服务、设计、开发、管理、培训、维修维护、运输及其他类似义务。

2.6 “报价文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。**本项目实施询价采购，要求供应商将报价文件（加盖公章的密封纸质档（一式三份））在询价截止时间前快递至 “湖北省 黄石市 黄石港区 磁湖路11号 湖北师范大学教育发展基金会”。**

3. 供应商的基本条件

3.1详见本文件第一章“询价邀请函”第四条供应商资格要求。

3.2如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。

3.3供应商必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求供货、安装调试、提供技术服务。

3.4供应商应具有本项目采购货物的售后服务经验,并提供相关的证明文件和资料。

3.5若本项目采购货物有生产许可证、强制认证要求的，供应商必须已取得并提供该货物的生产许可证和强制认证证书。

3.6 若本项目采购的货物和技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，供应商必须提供该货物已通过相关认证证书及能实施该种服务的认证证书。

3.7供应商不得与采购人有隶属关系及其他利害关系的。

3.8供应商未参与本项目设计、编制规范、进行管理等前期服务，或与其提供前期服务的法人及其附属机构（单位）没有关联。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2湖北师范大学教育发展基金会不向成交供应商收取服务费及其他费用。

## **二、报价文件的编制**

5. 报价文件编制基本要求

没有分包的项目，供应商应对项目范围内的全部内容进行报价，不得缺项或只投其中的部分内容；有分包的项目，供应商可以对项目范围内的全部内容进行报价，也可以只对其中一个或几个分包进行报价。但对每个分包而言，供应商必须对该分包中的全部内容进行报价，不得缺项或只投其中的部分内容。

5.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2报价文件必须按本文件的全部要求，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.4报价文件的组成

详见本文件第四章“报价文件格式”

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## **三、报价有效期**

7. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起60个日历天，在此期间内报价有效。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部责任、义务。供应商报价有效期低于电子询价文件规定的，其报价将被视为无效报价。

## **四、报价要求**

8. 对于本文件中未列明，而报价供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

## **五、报价与报价文件递交**

10. 供应商应于本文件第一章“询价邀请函”中规定的报价截止时间前完成报价等相关事项。

10.1报价文件的格式应按照询价文件要求填写完整后快递至湖北师范大学教育发展基金会。

10.2没有按照采购人要求格式进行填写报价表的，其报价无效。

11. 在本文件第一章“询价邀请函”中规定的报价截止时间后，采购人将按报价由低到高的顺序公布报价。参加本项目的供应商可至湖北师范大学教育发展基金会网站查看本项目所有供应商的报价情况。

12. **当参加本项目每个分包报价的供应商不足3家时，湖北师范大学教育发展基金会将销毁所有供应商的报价等相关信息，本次询价采购废止。**

## **六、无效报价文件**

13. 采购人将核实所有报价供应商的报价文件，如发现有下列情况之一的，其报价无效。

13.1没有按照采购人要求格式进行填写报价表的。

13.2没有快递报价文件或快递投递时间超期的。

13.3不符合本文件第一章“询价邀请函”第四条供应商资格条件的。

13.4不满足本文件第三章“采购货物（服务）技术规格、参数及要求”的。

13.5提供证明所投货物（服务）合格的证明文件不完整的。

13.6供应商与采购人有隶属关系及其他利害关系的。

13.7报价有效期不足的。

13.8联合体报价不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的。

13.9报价文件未按要求加盖公章的。

13.10报价文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

13.11有本文件中规定被视为无效报价其它条款的。

14.供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠。

## **七、确定成交供应商**

15. 湖北师范大学教育发展基金会询价采购小组（由湖北师范大学审计处、财务处、招投标中心以及技术类等相关专家组成）根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商。

16.成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，由报价低到高的次序依次递补。

17.成交供应商确定后，湖北师范大学教育发展基金会将在官网上公告成交结果。同时向成交供应商和采购人发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## **八、签订合同**

18.采购人应按询价文件和成交供应商的报价文件订立书面合同，不得超出询价文件和报价文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.采购人和成交供应商双方应在《中标通知书》发出之日起3个工作日内签订采购合同。

## **九、公告和质疑**

20. 公告

20.1 湖北师范大学教育发展基金会在“湖北师范大学教育发展基金会（https://xybam.hbnu.edu.cn/jjh/）”发布采购公告、更正公告、通知、成交公告等采购程序中所有信息。

21. 质疑

21.1 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和其它相关规定，在成交结果公告之日起7个工作日内向湖北师范大学纪委监察处提出质疑。

21.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人签章和单位公章；

3）具体的投诉事项及事实依据；

4）质疑情况及相关有效证明材料；

5）提起质疑的日期。

## **十、付款**

22. 货物（服务）验收合格后，采购人将采购合同副本、验收报告、发票，成交通知书等资料，报教育发展基金会批准办理相应金额的货款支付手续。

## **十一、询价文件的解释权**

23.本项目询价文件的最终解释权为采购人所有。

#

# **第三章 采购货物（服务）技术规格、参数及要求**

## **一、技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数/功能要求** | **台套数** |
| 1 | 多功能终端 | 根据教学实际使用需求，系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求，支持远程互动教学，实现远程网络互动课堂。1、为保证教学设备多信号输入需支持≥2路DVI输入接口。2、为实现远程教学互动需支持≥2路本地HDMI视频输出接口，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，最高分辨率为1080P60。★3、为保证教室内音频采集需支持≥8路输入接口（3pin端子），支持48V供电；≥2个 3.5mm 耳机输入接口。（响应文件须提供设备高清接口照片与第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商鲜章佐证）★4、支持≥2路3.5mm耳机输出接口，可自由混音输出。（响应文件须提供设备高清接口照片与第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商鲜章佐证）★5、支持≥6路RS232串口（3pin端子）。（响应文件须提供设备高清接口照片与第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商鲜章佐证）6、支持≥1路本地调式串口，可在脱离网络的情况下，使用串口调试和查看芯片状态。7、支持≥1路RJ45网口，≥1路USB接口。8、支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态。9、电源采用DC12V-2.5A直流供电。10、支持≥1个SATA接口，单个SATA接口支持≥1TB硬盘，本次项目≥1T硬盘。11、为保证布线整洁，方便调试，支持≥2路Power Over Coaxia供电。12、开机工作模式下噪声≤60dB（A）。13、平均无故障时间MTBF≥2万小时 | 2 |
| 2 | 多功能软件 | 一、录播系统模块1、系统采用嵌入式Linux操作系统，基于B/S架构，兼容IE等主流浏览器。★2、需具备≥12路通道信号的加载、预监功能，能根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。（响应文件须提供加盖制造商公章的多功能教学系统软件≥12路信号加载界面截图佐证）3、系统可自定义导播策略，提供丰富的规则配置。4、支持不少于5条字幕编辑区，且可定时轮循发送字幕信息。5、支持≥8个预置位切换功能，且可自由定义预置位名称。6、具备片头片尾的自动合成，且可自由编辑片头片尾的图片以及时间。7、支持不少于6种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，默认提供对话模式，画中画，三分屏经典模式，四分屏多画面模式等。8、支持不少于8种特效切换功能。9、支持多语言实时切换。10、支持通道的云台控制，且可以自定义通道控制速度档位。11、支持文件下载，在线点播，批量删除功能。12、支持资源模式三分屏录制功能，且支持≥5通道备份。13、支持资源模式三分屏在线点播功能。14、支持多模式多通道直播，可实现主播、通道的主、子码流直播功能。15、支持意外情况断电断网时，录制的视频文件自动修复功能。16、支持暂停录制功能，同时将功能融合到外接控制终端，如中控，键盘控制器等。17、支持内置RTMP直播服务器功能，在网络情况稳定的情况下，支持不少于20个点PGM直播，且可使用手机扫码观看直播。18、支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。19、可自动和手动上传视频到指定的平台。20、支持配置信息快速备份和还原功能。二、音频控制模块1、支持对每一路音频进行音量大小增益调节，可对每路音量进行开关控制，以及噪音抑制。2、支持通道控制混音逻辑，在常态化教学录课中，为了达到最佳的音频录制效果，对应的通道应可以控制不同的混音麦克风。3、支持回声抑制功能，当进行音视频互动的过程中，可有效的将回声进行智能的过滤，实现回声消除、视频会议、智能录播一体化。4、支持噪声抑制功能，可消除环境中一定低噪和环境音，使采集的音频更加清晰。★5、需支持软件调音台功能，可自由混音音频源输出接口，可自动跳转音频配置。（响应文件须提供多功能教学系统软件调音台界面截图与第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章佐证，检测报告原件现场核查。）三、系统管理模块1、支持应用程序网络升级模块，可自动检测服务器的最新版本进行一键升级。2、支持多账户分级管理功能，管理员身份控制系统的应用和配置，访问首页和录制文件页面。3、支持录制文件上传功能，上传协议满足私有协议以及FTP公有协议，且支持定时上传（闲时上传）和断点续传。4、支持NTP服务自动校时功能。四、智能切换模块1、具有自动和手动两种方式，实现教师教学、学生听课、板书、电脑、师生互动等多场景的切换。2、支持对VGA画面图像分析功能，无需手动干预，可根据授课PPT自动智能切换。 ★3、支持语音激励功能，可自由配置对应的串口数据，以实现开启语音时，导播自动切换对应摄像机的拍摄画面。4、支持导播规则自定义编辑功能：设置条件值，包含收到串口数据、收到TCP数据、收到UDP数据、开始录制、停止录制；支持操作符选择、条件值选择；支持动作选择设置。 | 2 |
| 3 | 云台摄像机 | 1、图像传感器：≥1/2.8寸CMOS。2、有效像素≥200万像素，光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥12倍。3、焦距不低于：f=3.9mm-46.8mm，视场角不低于：72.5°-6.3°。4、信噪比：≥50dB。5、水平转动范围不低于：±170°，垂直转动范围不低于：-30°～+90°。6、预置位≥255个。7、云台采用精密蜗杆传动系统。8、为适多种传输手段及设备调试需要，应具备：≥1个3G-SDI，≥1个HDMI， ≥1个RJ45，≥1路LINE ，≥1路RS-232 /RS-485，≥1个USB。9、高清视频输出帧率不少于：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/50。10、红外信号透传输出：≥1路红外信号透传输出接口。11、支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC。12、支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置。13、支持协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D。14、须有本机视频防丢失安全保障功能。 | 3 |
| 4 | 高清摄像机 | 1. 图像传感器：1/2.8寸CMOS2. 有效像素：≥214万像素3. 光学变焦：≥20倍，数字变焦：≥12倍4. 焦距：f=4.7-94.0mm5. 视场角：59.5°-2.9°6. 信噪比：≥50dB7. 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°～+90°8. 预置位数量：256个9. 精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳，重复定位精度可达±0.0110. 为适多种传输手段及设备调试需要，接口应具备：≥1个3G-SDI接口，≥1个HDMI接口，≥1路LINE IN，≥1路LINE OUT，≥1个RJ45网口，≥1个TF插口，≥1路RS-232 IN，≥1路RS-232 OUT，≥1路RS-485，≥1个USB接口11. 高清视频输出帧率：1080p/60、1080i/60、1080p/30、720p/60、1080p/50、1080i/50、1080p/25、720p/5012. 红外信号透传输出：≥1路红外信号透传输出接口13. 支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC14. 同时预览视频数：最多10路15. 支持双码流视频输出, 支持多级别视频质量配置16. 支持的协议类型：VISCA并支持菊花链/PELCO-P/PELCO-D17. 具有本机防录丢安全保障功能 | 1 |
| 5 | 高清视频会议摄像机 | 1、最高支持HD1080P 50/60，并向下兼容所有格式；2、≥240倍放大（≥20倍光学变焦，≥12倍数码变焦）l1/2.5” ExmorCMOS，≥500万像素；★3、具有3G-SDI、 HD-VLC、DVI、YPbPr、CVBS信号输出；4、内置多语言OSD菜单，方便用户使用；5、行业领先的超静音云台转动技术，使摄像机转动无任何声音，让用户在使用中完全不被打扰；6、内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持3.5音频输入输出(可选)；7、高端合金底部结构，降低摄像机温度，使图像效果更稳定在1080P/60的情况下，支持高、标清信号同时输出；8、协议：VI SCA, PELCO-D,PELCO-P9、350个预置位可编程功能，可自动识别协议等信息；10、控制口：RS232、RS485；11、信噪比：≥50dB;12、电源电压：DC12V;13、额定功率：≤12W;为保证产品质量，该产品需通过省级或以上检测机构检测（检测机构须取得“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”资质认定），且★参数对应检测合格，并提供检测报告扫描件（需加盖制造商鲜章，原件备查）。 | 1 |
| 6 | 数字视像会议系统主机 | 1、讨论，视像跟踪综合会议系统；2、主控机与系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（8芯）；★3、可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作，实现多种会务管理功能，（会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等）；4、可选择同时发言麦克风数1-9支或全开放式发言；5、具有：开放模式(Free)、先进先出(FIFO)、限制发言（LIMIT）三种会务管理模式，★6、内置视像中央处理器，可实现对发言者定位视像跟踪功能；7、面板具有LCD液晶显示，面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节；8、具有平衡、不平衡、数据接口（DATA）、RS232电脑接口等输出端子；★9、具有电话偶合器连接端子，可外接电话偶合器进行电话会议；10、主机可带60只客席/主席麦克风，加扩展主机最多可带240只；11、具音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备；为保证产品质量，该产品需通过省级或以上检测机构检测（检测机构须取得“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”资质认定），且★参数对应检测合格，并提供检测报告扫描件（需加盖制造商鲜章，原件备查）。 | 1 |
| 7 | 主席单元 | 1、系统“T”型一线通连接；2、可绕式电容麦克风，并配可更换防风罩；3、麦克风网头具有环形红色光环灯，可显示麦克风发言状态；★4、具有自动关机功能；5、麦克风具有发言键与指示灯，可控制发言状态；6、系统中主席单元不受限制功能的限制，并可置于回路中任意位置；★7、具有强制切断列席单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其他主席单元的强制切断；8、具有主席专有模式；9、频率响应：40Hz-15KHz，10、供电电压：DC 18V | 1 |
| 8 | 代表单元 | 1、系统“T”型一线通连接；2、可绕式电容麦克风，并配可更换防风罩；3、麦克风网头具有环形红色光环灯，可显示麦克风发言状态；★4、具有自动关机功能；5、麦克风具有发言单键与指示灯，可控制发言状态；6、频率响应：40Hz-15KHz，7、供电电压：DC 18V | 11 |
| 9 | 反馈抑制器 | 1、不少于18段双通道滤波器，支持同时自动移相移频功能。2、不少于双12段参量均衡，支持高低通分频。3、配备12个场景保存调用功能，开关机自动记忆功能。4、频率响应不低于30Hz-18KHz5、陷波点数：18x2静动态可设6、支持密码锁定/解锁7、语言选择：中英文8、保护：开关机防冲击设计 | 1 |
| 10 | 交换机 | 全千兆≥8口交换机 | 2 |

**注：供应商在报价文件《技术响应、偏离情况说明表》中须对列表内容逐条技术要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上要求的，其报价将被视为无效报价。**

## **二、商务要求**

**1.交付安装时间及地点**

1.1合同签订后5个日历天内完成湖北师范大学视频会议系统项目所需内容的采购、制造、安装调试、人员培训、试运行、报检验收等全部相关工作。

1.2交付安装地点：湖北师范大学（黄石市内），采购人指定地点。

**2.报检验收**

2.1货物（服务）均由供应商调试、试运行后，由其向采购人报检；

2.2报验的费用由成交供应商负责，计入总报价内，采购人不再另行支付；

2.3报检验收文件、资料由成交供应商全部整理成册后交采购人存档；

2.4报检验收文件、资料必须符合采购人所指定档案馆的存档要求；

2.5成交货物（服务）均需按照询价文件指标要求和报价文件承诺进行检查核对后进行报验，不满足询价文件指标要求和报价文件承诺的货物（服务），采购人有权不对其进行验收。

**3.售后服务**

3.1**质保期：3年。**供应商必须承诺在质保期内无偿售后服务。

3.2供应商需要确保质保期内对技术支持与服务的及时性。故障响应时间1小时，6小时到达现场，12小时解决问题。

**4.违约责任**

4.1所有成交货物（服务）均需按照询价文件指标要求和报价文件承诺进行检查核对后方可进行报验，不满足询价文件指标要求的货物（服务），采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对成交供应商不满足要求的产品进行双倍罚款或取消合同。

4.2若非采购人原因，供应商逾期交付安装的，其向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天1000.00元人民币。

#

# **第四章 报价文件格式**

**湖北师范大学教育发展基金会采购**

（封 面）

**报 价 文 件**

项目编号：

 项目名称：

报价内容：

供应商名称：

二〇二二年四月

报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商回复 | 商品（服务）名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总价大写： | 总价 |  |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

##

## **附件一 法人代表授权书**

湖北师范大学教育发展基金会：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称/项目编号）电子询价活动的授权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。

代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

供应商： （加盖公章）

法定代表人： （签字）

签发日期： 年 月 日

附：代理人工作单位：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 被授权人身份证复印件 |

##

## **附件二 技术响应偏离说明表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 电子询价文件要求部分 | 报价文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照电子询价文件第三章“货物技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物已对电子询价文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制文件要求，将可能导致报价无效。

供应商： （加盖公章）

供应商法人代表或授权代表： （签字）

##

## **附件三 商务响应偏离说明表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件要求部分 | 报价文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照电子询价文件第三章“货物技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供服务已对电子询价文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明与商务条文的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制文件要求，将可能导致报价无效。

供应商： （加盖公章）

供应商法人代表或授权代表： （签字）

##

## **附件四 制造商授权书**

（适用于询价文件有授权要求，其所报货物不是供应商自己生产的情况下提供）

湖北省政府采购中心：

我方 （制造商名称） 是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在 （制造商地址） 。兹授权 （供应商名称） 作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购（项目名称/项目编号） 的电子询价文件要求提供的由我方制造的 （货物名称） 的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该谈判共同和分别负责。

（3）我方兹授权 （供应商名称） 全权办理和履行此项目电子询价文件中约定的一切事宜。兹确认 （供应商名称） 及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于 年 月 日签署本文件 （供应商名称） 于 年 月 日接受此文件,以此为证。

供应商名称：(加盖公章) 出具授权书的制造厂名称：(加盖公章)

正式授托代表：（签字） 正式授权代表：（签字）

职务： 职务：

部门： 部门：

注：电子询价文件要求授权的产品每一品牌授权一家代理商（经销商）或者产品制造商直接参与报价，不满足要求的其报价无效。

##

## **附件五 其他证明文件、资料等**

**一、技术部分**

1、货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2、货物制造、检验、验收执行的标准。

3、采用新技术、新工艺、新材料的情况。

4、供应商认为应该提供的证明或电子询价文件要求的其他资格证明文件。

**二、商务部分**

1、保证交付安装时间的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2、质量保证措施。

3、人员培训计划及方案。

4、售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)，售后服务网点情况。

5、供应商认为应该提供的证明或电子询价文件要求的其他资格证明文件。

附件六：

湖北师范大学教育发展基金会招投标活动廉政承诺书

湖北师范大学教育发展基金会：

　　为加强 湖北师范大学教育发展基金会采购活动中的廉政建设，防止商业贿赂等违法违纪行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和贵校党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

　　第一条 参与贵校物资采购活动时，除具备文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及上级关于廉政建设的各项规定。

　　第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条 与学校有关人员保持正常的业务交往，不向相关机构和人员提供不正当利益。主要有：

(一)、不赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)、不为有关人员或单位报销应由对方支付的费用。

　 (三)、不为有关人员或单位安排可能影响采购活动的宴请、娱乐等活动。

　 (四)、不暗示为有关人员的住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察等机关举报。

　 第六条 本承诺书自签署之日起生效。

单位(盖章)： 法定代表人：

 年 月 日